


CROQUIS DE LA ZONE DE BALL-TRAP
Il est conseillé d'utiliser une échelle d' 1cm pour 50 mètres couvrant une zone de 300 à 500 m autour de l’emplacement retenu permettant de vérifier si aucun obstacle naturel fait office d'écran protecteur, qu'une distance minimale de 250m dans la direction normale du tir sépare l'installation de ball-trap des routes et habitations riveraines.
Mentionner sur ce croquis :
· la situation des appareils de lancement (manuels, ou automatiques) ;
· l'orientation des tirs ;
· les voies d'accès et l’accès pompier ;
· les protections prévues (barrières, bottes de paille…) ;
· l'emplacement réservé au public et le parking.
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de 250 mètres dans la direction normale des tirs doit séparer des routes et habitations riveraines tout site de pratique des activités de tir aux armes de chasse.
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